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	序号
	项目
	机械名称
	规格参数
	数量
	备注

	1
	日常养护
设备、巡查设备
	路面清扫车
	清扫宽度不小于3m
	2
	自有或租赁

	2
	
	多功能洒水车
	容量不少于10000L
	2
	自有或租赁

	3
	
	多功能养护机
	≥26KW
	1
	自有或租赁

	4
	
	公路巡查车
	3-6座位
	一标段3台，二标段4台
	自有

	5
	
	桥梁检测设备
	配备测距仪、望远镜、裂缝观测仪、钢筋锈蚀仪、钢筋扫描仪等常规检查设备
	1
	自有或租赁

	6
	
	无人机
	快速记录路段路况
	2
	自有

	7
	交安维修
设备
	护栏打拔桩机
	打桩力≥20KN
	2
	自有

	8
	
	路面除线机
	线宽 80～300mm
	1
	自有

	9
	
	路面画线机
	线宽80-300mm
	1
	自有

	10
	
	高空作业车
	举升高度 10～12 米
	1
	自有或租赁

	12
	
	防撞车
	具备防撞功能
	一标段1台，二标段2台
	自有

	13
	除雪清方
设备
	挖掘机
	斗容≥0.8m³
	1
	选配

	14
	
	平地机
	＞1000W
	1
	选配

	15
	
	除雪车
	具备铲雪撒布融雪   剂功能
	一标段2台，二标段3台
	自有

	16
	路面维修
设备
	切缝机
	刀宽2.5-6mm
	1
	自有

	17
	
	灌缝机
	裂缝填充与修补
	1
	自有

	18
	
	清缝机
	裂缝清理
	1
	自有

	19
	
	沥青路面综合养护车
	汽车底盘
	1
	选配

	20
	
	平板振动夯和冲击夯
	100～200kg
	1
	自有

	21
	装运设备
	自卸汽车
	1.5-15t
	2
	自有或租赁

	22
	
	轻型货车
	1-4.5t
	2
	自有或租赁



